[www.](http://www.auto-parking.net)**[auto-parking.net](http://www.auto-parking.net)**

*производство парковочного оборудования*

***ТИП 4 Колесоотбойник с отводами под анкерное крепление***

Стоимость за штуку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП4артикул |  Вес (кг) | от 1-10 | от 10-50 | от 50-100 | от 100 и более |
| Рубли с НДС в зависимости от количества штук |
| 76 |  14 | 1610 | 1450 | 1290 | договорная |

***Колесоотбойник с отводами под анкерное крепление***

**Характеристики**

Изготовление колесоотбойника выполнено под монтаж – бетонированием с опорной закладной или для анкерного крепления.

Размеры:

* высота H-150 мм,
* длина L-2000 мм,
* труба колесоотбойника ф76х2,5 мм,
* опорная плита 150 х 150 х 3-5мм, 2 шт.

Отверстия ф 11 мм в кол-ве 4 шт. в плите под анкера.

Может комплектоваться отдельно по требованию заказчика: анкерными болтами или дюбелями, опорной закладной с болтами.

Отделка отбойника:

- покрытие полиэфирной порошковой краской по цвету RAL 1021(желтая), RAL 3000(красный), RAL 2004(оранжевый), RAL 9005(черный), RAL 9006(хром - металлик), RAL 9016(белый). При заказе от 10 шт. покраска в выбранный Вами цвет по шкале RAL

- нанесение защитного антикоррозионного покрытия путем горячего оцинкования.

Цена отбойника при увеличении/уменьшение габарита по длине или ширине на 100 мм +/- 50 руб.

Светоотражающие полосы (цвет черный, красный, желтый, белый) ширина 50-100 мм по запросу заказчика. Цена полосы от 20 руб./шт.

 

**Стоимость доставки и установки** рассчитываются после получения заявки с номенклатурой изделий и адресом монтажа.

Товар обязательной сертификации не подлежит.

**Заказы принимаются по почте**: 9600087@mail.ru

Подробная информация: (495) 960-00-87; (495)507-56-02;

8-916-530-97-84;
 8-926-524-33-80.

Схемы, фотографии и чертежи на сайте: www.auto-parking.net