[www.](http://www.auto-parking.net)**[auto-parking.net](http://www.auto-parking.net)**

*производство парковочного оборудования*

***ТИП 701 Барьер складной***

Стоимость за штуку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Вес  (кг) | от 1-10 | от 10-50 | от 50-100 | от 100 и более |
| Рубли с НДС в зависимости от количества штук | | | |
| № 701 | 5,8 | 1300 | 1250 | 1150 | договорная |

***Барьер складной***

**Характеристики**

Дугообразный барьер выполнен под монтаж – анкерное крепление. Стандартный цвет – серебристый металлик и оранжевый RAL 2004. Возможна окраска в выбранный Вами цвет по шкале RAL.

Размеры:

* диаметр трубы 35 мм,
* толщина стенки трубы 3,2 мм,
* высота 500 мм,
* ширина 550 мм.

Дополнительно может комплектоваться навесным замком и шестью анкерами.

Отделка барьера:

- покрытие полиэфирной порошковой краской по цвету RAL 1021(желтая), RAL 3000(красный), RAL 2004(оранжевый), RAL 9005(черный), RAL 9006(хром - металлик), RAL 9016(белый). При заказе от 10 шт. покраска в выбранный Вами цвет по шкале RAL

Дополнительно может комплектоваться навесным замком и шестью анкерами.

Светоотражающие полосы (цвет черный, оранжевый, желтый, белый) ширина 50-100 мм по запросу заказчика.

 

**Стоимость доставки и установки** рассчитываются после получения заявки с номенклатурой изделий и адресом монтажа.

Товар обязательной сертификации не подлежит.

**Заказы принимаются по почте**: [9600087@mail.ru](mailto:9600087@mail.ru)

Подробная информация: (495) 960-00-87; (495)507-56-02;

8-916-530-97-84;  
 8-926-524-33-80.

Схемы, фотографии и чертежи на сайте: www.auto-parking.net