[www.](http://www.auto-parking.net)**[auto-parking.net](http://www.auto-parking.net)**

*производство парковочного оборудования*

***ТИП 103 Столбик стационарный для крепления на анкерах***

Стоимость за штуку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Вес  (кг) | от 1-10 | от 10-50 | от 50-100 | от 100 и более |
| Рубли с НДС в зависимости от количества штук | | | |
| № 103 | 7 | 1700 | 1530 | 45 1360 | договорная |

***Столбик стационарный для крепления на анкерах***

**Характеристики**

Столбик выполнен под монтаж – анкерное крепление. Комплектуется светоотражающими полосками красного цвета. Стандартный цвет – серебристый металлик и RAL 7038. Возможна окраска в выбранный Вами цвет по шкале RAL.

Размеры:

* диаметр трубы 108 мм,
* толщина стенки трубы 3 мм,
* высота Н-850 мм.

Опорная плита 150х150х3.

Отверстия ф11 мм в кол-ве 4 шт. в плите под анкера.

Может комплектоваться отдельно по требованию заказчика: анкерными болтами или дюбелями.


Отделка столбика:

- покрытие полиэфирной порошковой краской по цвету RAL 1021(желтая), RAL 3000(красный), RAL 2004(оранжевый), RAL 9005(черный), RAL 9006(хром - металлик), RAL 9016(белый). При заказе от 10 шт. покраска в выбранный Вами цвет по шкале RAL

- дополнительно нанесение защитного антикоррозионного покрытия путем гальванического оцинкования + 350 р.

Цена столбика при увеличении/уменьшение габарита по длине на 100 мм +/- 50 руб.

Светоотражающие полосы (цвет черный, оранжевый, желтый, белый) ширина 50-100 мм по запросу заказчика.



**Стоимость доставки и установки** рассчитываются после получения заявки с номенклатурой изделий и адресом монтажа.

Товар обязательной сертификации не подлежит.

**Заказы принимаются по почте**: [9600087@mail.ru](mailto:9600087@mail.ru)

Подробная информация: (495) 960-00-87; (495)507-56-02;

8-916-530-97-84;  
 8-926-524-33-80.

Схемы, фотографии и чертежи на сайте: www.auto-parking.net